1. 로그인
2. 데이터 암호화
3. 로그인
4. 데이터 암호화

PORT : 80

PORT : 54782

FingManager Server

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전문 전체 Format NioActionMsg | | | | |
| order | 존재여부 | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 | |
| BIG\_ENDIAN | ● | STX | 1(Byte) | 25 [0x19] | |
| ● | ACTION | 4(Integer) |  | |
| ● | LENGTH | 4(Integer) | DATA 데이터의 길이 | |
| ◐ | DATA | Bytes.. |  | |
| ● | ETX | Bytes… | -122 [0x86] | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DataFormat > FromToFormater | | | | |
| order | 존재여부 | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 |
| BIG\_ENDIAN | ◐ | STX | 1(Byte) | 4 [0x4] |
| FROM | String …..(UTF8) | 보낸이 Session값 |
| ETX | 1(Byte) | 37 [0x25] |
| ◐ | STX | 1(Byte) | 4 [0x4] |
| TO | String …..(UTF8) | 받는이 Session값 |
| ETX | 1(Byte) | 37 [0x25] |
| ◐ | STX | 1(Byte) | [0x12] |
| DATA | Bytes.. | 파라미터명 |
| CTX | 1(Byte) | [0x18 |
| DATA | Bytes.. | 파라미터값 |
| ETX | 1(Byte) | [0x48] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ◐ | DATA | Bytes.. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DataFormat > FromToFormater | | | | |
| order | 존재여부 | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 |
| BIG\_ENDIAN | ◐ | STX | 1(Byte) | [0x04] |
| DATA | Bytes.. | 파라미터명 |
| CTX | 1(Byte) | [0x25] |
| DATA | Bytes.. | 파라미터값 |
| ETX | 1(Byte) | [0x12] |
| ◐ | DATA | Bytes.. |  |

●:필수, ◐:선택사항