FingManager

1. 로그인
2. 데이터 암호화
3. 로그인
4. 데이터 암호화

PORT : 80

PORT : 54782

FingManager Server

FingManager

1. Admin마다 해당된아이디지급
2. 고객마다 해당된아이디지급
3. 받아줄 고객정보 아이디비밀번호 config파일로빼놈
4. ServerConfig 따로빼놈 admin port, user port
5. 별다른GUI없음

Client

1. StartUp시 자동실행
2. 프로세스 실행중일 때 클라이언트는 주기적으로 서버를 호출하여 커넥션 유지하도록함
3. 아이디, 비밀번호, Server정보 Config파일로뺌 xml
4. 별다른GUI없음 이벤트시에만 Gui뜸

admin GUI

FingManager:

IP

로그인버튼

PORT



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1



himart

192.168.0.1

Admin Client Login GUI

마우스제어, 키보드제어, 화면저장, 100비율유지, 메시지전송, 파일전송, 파일가져오기

Himart: 192.168.0.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전문 전체 Format | | | | |
| order | 존재여부 | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 | |
| BIG\_ENDIAN | ● | STX | 1(Byte) | 25 [0x19] | |
| ● | ACTION | 4(Integer) |  | |
| ● | LENGTH | 4(Integer) | DATA 데이터의 길이 | |
| ◐ | DATA | Bytes.. |  | |
| ● | ETX | Bytes… | -122 [0x86] | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DataFormat > FromTo | | | | |
| order | 존재여부 | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 |
| BIG\_ENDIAN | ◐ | STX | 1(Byte) | 4 [0x4] |
| FROM | String …..(UTF8) | 보낸이 Session값 |
| ETX | 1(Byte) | 37 [0x25] |
| ◐ | STX | 1(Byte) | 4 [0x4] |
| TO | String …..(UTF8) | 받는이 Session값 |
| ETX | 1(Byte) | 37 [0x25] |
| ◐ | DATA | Bytes… |  |

●:필수, ◐:선택사항